商务要求
响应人所响应的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对响应人所响应的产品有强制性规定或要求的，响应人所响应的产品应当符合相应规定或要求。

报价要求：报价方式为广东省江门市中级人民法院交货价，并以人民币为报价货币。报价中必须包含项目的设计、货物的购置、安装、调试、运输、保险以及各种税务费用。

设备要求及安装、调试： 必须是具有国家标准或行业标准，具备出厂合格证的全新原装产品且无任何侵权行为。成交人必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，提供的设备及方案必须与采购人原有设备完全兼容。将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态方能验收合格。另，送货、安装人员为江门市区人员且行程码中无外市行程的需持24小时内核酸检测结果、非江门市区人员或行程码中有江门市外行程的需进行“三天两检”（两次检测均需于江门市进行且两次间隔时间不得少于48小时）后方可进场送货及安装；行程码带星的一律不得进场送货及安装。

报价承诺：完全服从和尊重询价小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。  

售后服务： 质保期≥三年，终身维护，遇到故障1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。质保期过后设备维修除收配件成本费用外其他成本费用一律不收，售后服务机构完善，在须在江门市范围内设有工商注册的售后服务机构（与技术要求不一致的以技术要求为准）。

交货期：合同生效后3天内送货安装调试完毕交付验收。  

付款方式：所有货物安装调试完毕并交付验收后一次性付款。

技术要求
政务网交换机技术参数及服务内容
	产品名称
	参数描述
	数量
	单位

	交换机
	L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口，双风扇，双电源
	5
	台


详细技术参数
	分类
	详细技术参数

	
	

	
	

	交换容量
	交换容量≥756Gbps

	转发性能
	转发性能≥252Mpps

	硬件规格
	高度1U，固定接口交换机

	
	配置双电源，2风扇模块

	
	支持前后、后前风道

	软件规格
	整机最大路由地址表≥32K，提供第三方测试报告

	
	整机最大ARP地址表≥32K，提供第三方测试报告

	
	整机最大MAC地址表≥64K，提供第三方测试报告

	融合AC
	支持融合AC功能

	端口
	实配100/1000Base-T以太网口≥48个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP

	
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

	
	支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 

	
	支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道

	防火墙插卡
	要求设备支持防火墙插卡，提供官网截图证明

	多类型插卡
	要求设备支持不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡，鹰视扫描器插卡、mini iMC插卡）

	CPU保护
	支持CPU保护功能，提供第三方测试报告

	安全启动
	要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据

	iNQA
	要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量

	ERPS
	支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，

	SAVI
	支持SAVI功能

	云管
	设备能够被共有云平台管理

	
	要求设备能通过蓝牙方式登录公有云平台

	VxLAN
	支持VxLAN二层互通

	
	支持VxLAN集中式网关互通功能

	
	支持EVPN分布式网关二三层互通功能

	可靠性
	支持BFD FOR VRRP功能

	
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms

	
	支持Smartlink，收敛时间≤50ms

	
	支持RSTP功能：收敛时间≤50ms

	
	支持MSTP功能：收敛时间≤50ms

	
	支持PVST功能：收敛时间≤50ms

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL

	
	支持基于端口和VLAN的 ACL

	
	支持IPv6 ACL

	
	支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤

	
	支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证

	堆叠
	最大堆叠台数>=9台

	
	支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由

	
	支持通过标准以太端口进行堆叠

	
	支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预

	
	支持远程堆叠

	VLAN
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN

	
	最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像

	绿色节能
	符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准

	
	auto-power-down

	
	支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

	MACsec
	支持MACsec功能


服务内容

1、整机免费保修3年（含软件升级）；

2、提供3年原厂质保服务及原厂工程师响应上门服务；
3、3年每季度巡检服务；
配合完成我院网络设备调试维护（包括核心交换机及楼层汇聚交换机）、等保测评网络环境整改及其它需进行网络环境调试的相关工作。

 响应文件格式
一、报价一览表
报价一览表
采购编号：
报价单位：人民币
	供应商名称
	项目总报价
	备注

	
	（小写金额）
	

	
	（大写金额）
	


注：1.报价应为该项目总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。
2.供应商对该项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
3.供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。
响应人代表签字及盖公章：                     

二、报价清单
	序号
	项 目 摘 要
	单   价   构   成
	小计（元）
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	项目总报价
	
	
	
	


[说明]

1.响应人必须按以下格式进行报价
单  位（盖章）：              

____年___月___日
三、承诺函

承诺函
（采购人）：
我公司完全理解本项目询价文件内容，并完全响应本项目询价文件所有条款。
若成为推荐供应商后，我公司无故不签订合同的或拖延不签的，愿意接受贵单位的处罚。
法定代表人（或其授权人）签字及盖公章：           
日期：              
四、其他文件
（1）企业营业执照副本、税务登记证副本及组织机构代码证副本（或五证合一副本，复印件盖公章）
（2）       资质证书（复印件盖公章）；
（3）法人/负责人身份证复印件（盖公章），如不是法人/负责人，需填写《授权委托书》（盖公章），并提供委托人的身份证复印件（盖公章）。
（4）响应人认为需要提交的其他文件
