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第一部分  询价邀请


江门市蓬江区融顺机动车驾驶人培训有限公司车载训练设备采购项目询价公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：RSJX2022-
项目名称：江门市蓬江区融顺机动车驾驶人培训有限公司车载训练设备采购项目
采购方式：询价
预算金额：人民币60万元
最高限价：人民币60万元
采购需求：
	序号
	项目名称
	货物需求及技术要求
	单位
	数量

	1
	车载训练设备采购项目
	详见第二部分采购项目要求“技术要求”
	详见第二部分采购项目要求“技术要求”
	详见第二部分采购项目要求“技术要求”


合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日完成。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]二、响应人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800]1.参加本次采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件。
2.响应人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4.本项目不接受联合体响应。
三、获取采购文件
时间：2022年7月12日至 2022年7 月15日
地点：中达通采电子交易平台http://zdprocurement.com/
方式：在线获取
售价：免费获取
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801]四、响应文件提交
截止时间： 2022年7 月15 日 9 点 30 分（北京时间）
地点：本项目响应文件在线提交，供应商无需到达现场递交文件。
五、成交服务费
（一）成交供应商应在成交结果公告确定成交后三（3）个工作日向登录“中达通采交易平台”交纳成交服务费。
（二）收费标准按中标标的成交金额的1%收取（不足300元的按300元收取）。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _GoBack]1.采购人信息
名    称：广东省江门市蓬江区融顺机动车驾驶人培训有限公司
地    址：广东省江门市蓬江区建设三路126号
联系方式：3456660
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]2.平台操作咨询单位
名    称：中达通采（广东）信息科技有限公司
地　　址：广东省江门市蓬江区东华二路2号五层502
联系方式：0750-3128333
第二部分  采购项目要求
一、商务要求：
（一）资质要求：
1.参加本次采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件。
2.响应人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4.本项目不接受联合体响应。
（二）响应人所响应的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对响应人所响应的产品有强制性规定或要求的，响应人所响应的产品应当符合相应规定或要求。
（三）供货、安装及调试期：自合同签订之日起30个日历日。
（四）交货地点：江门市内，采购人指定地点。 
（五）交货时设备需安装调试。在设备安装结束投入试运行五个工作日，正常稳定后由供应商和采购人组成验收小组共同验收签字。
（六）付款方式：分期付款。
1.合同签订生效后5个工作日内，供应商将专用发票开具送达采购人，在收到发票后5个工作日内，采购人将合同总金额的50%支付给供应商。
2.设备运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后，10个工作日内将合同总金额的45%支付给供应商。
3.设备验收合格且正常运行一年后，10个工作日内，经复检合格后将余下款项（合同总金额的5%）支付给供应商。
注：中标供应商需提供合法有效的增值税专用发票。
（七）质保期限：一年。
（八）成交供应商需为采购人的技术人员提供实地设备操作、维护培训等服务。
（九）操作说明书等全部技术资料在交货验收合格后移交采购人。
（十）质量/验收要求：成交供应商提供的货物必须是全新、合格产品，完全符合国家规定的质量标准或行业的标准。
二、技术要求
（一）系统整体要求
★1、增加的后台和车载训练系统，必须充分保证和现有的考试系统在训练规则和语音播报上保证一致（提供承诺函）。
2、主要技术指标如下：
	车载终端指标
	软件架构
	车载软件采用桌面应用程序架构

	
	性能指标
	运动状态推算<2秒；
定位精度<2厘米；

	
	扩展功能
	支持断点断网续考功能；
考试关键信息从监考中心下载；
车载软件版本自动更新升级；

	
	通信方式
	COM、UDP、HttpServer、HttpClient

	
	运行环境
	winowds xp及以上版本，32位或64位操作系统；内存1GB及以上；1.60GHz及以上处理器；.NET Framework4.0及以上。

	通信中间件
	软件功能
	系统通信中间件，实现数据中转和数据逻辑处理。

	
	性能指标
	最大并发量>300；

	
	通信方式
	UDP、TCP、HttpServer、HttpClient

	
	运行环境
	64位操作系统；内存8GB及以上；i5 2.00GHz及以上处理器；jdk1.6及以上运行环境；tomcat6.x及以上版本；浏览器谷歌火狐IE11及以上版本。



（二）、	安装训练车车载设备，要求如下：
1.拆除车辆上影响车载设备安装的组件。
2.根据安装要求敷设设备线路和传感器。
3.根据安装要求安装车载考试设备和相关软件。
4.调测车载考试设备、相关软件及参数设置。
5. 设备清单如下：
	1  中心控制设备

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	无线通讯系统
	带宽300Mbps；IEEE 802.11b/g/n协议；最大输出：27dBm；频率范围：5.8GHz、POE：55VDC，35W，加密方式：WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2 AES,802.11i；工作温度：-30—75℃；工作湿度：5—95%；支持无缝漫游；立杆：5.8G定制（含立柱、防雷器、机柜、馈线、基础、电源等）
	套
	1
	　

	2
	中心安装辅材
	定制
	套
	1
	包含：网线、电源线、插板、电工胶布、水晶头等相关辅材

	3
	中心训练管理系统
	定制
	套
	1
	　

	2 小车车载设备

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	模拟训练车载主机
	采用高精度双卫星定位定向系统，实现车辆全姿态轮廓跟踪检测，能够实现与考试相关的考车状态信息采集、处理及传输
	台
	16
	　

	2
	科目二车载安装配件
	定制
	套
	16
	　

	3
	工控机套件
	10.2” TFT LCD 带电阻式触摸屏；CPU：IntelR Atom N270 1.6GHz CPU；芯片组：IntelR 945GSE + ICH7M；内存：2GB 533MHz DDRII SO-DIMM最大)；存储：8G CF II；分辨率：1024 x 600；亮度(cd/㎡)： 400；对比度： 400: 1；LCD色彩： 262K；像素间距(mm)： 0.2175 mm (H) x 0.2175 mm (V)；视角(H-V)：140° / 110°；背光寿命(Hrs)：40000 h；I/O接口及开关：1 x RS-232 COM，1 x RS-232/422/485 COM，2 x RJ-45 Giga LAN，2 x USB 2.0，1 x 电源开关，1 x 重启按钮br/>1 x 外置 SATA，1 x 音频，1 x 电源插孔；前面板材质：ABS + PC 塑料前面框；净重不大于：1.4 Kg；IP防护等级(前面板)：前面板 IP64；
	套
	16
	　

	4
	车载模拟训练系统软件
	符合公安部162号令标准.　
	套
	16
	　

	5
	空档检测装置
	根据具体车型配发（小车）
	套
	16
	同考试系统档位



（三）、	在中心站（监控室）考试训练系统里添加新考试车设置，设置相关的参数，包括车载网络设备、车辆编号、车辆参数、考试项目电子地图、软硬件协议配置、软件授权注册等。
（四）、	★新增科目二训练车载设备须能实现与现有科目二考试车载设备互通互用。
1）车载训练系统应具有较强扩展性，可任意增减符合考试项目尺寸的考试训练车辆而不用改造控制中心和场地设备、可以后期增加其他训练收费和限时等辅助训练功能。
2）设备要求设计牢固、可靠、经久耐用。可适应雨、雾、雪、风、强光、阴天等各种非灾难性气候环境，稳定地工作；具备防鼠、防虫破坏以及较强的防锈蚀能力。路考系统运行应稳定、可靠，在正常使用维护条件下，误报率≤2/1000 车次，在训练工作情况正常的条件下，经过培训的非专业人员处理的故障率（不包含软件及软件环境引的故障）≤2/1000 车次，专业人员处理的故障率≤1/1000 车次。
3）	车载系统应具有较强的抗干扰能力。包括抗电磁干扰、防雷击、防静电、防浪涌电流等能力。
4）新增车载设备包含 2022年 6 月 1 日按公安部令 162号要求升级的设备及功能。
（五）智能车载考试训练系统功能
1.	车载系统可以实时检测收集考车的工作状态和考生的考试情况；考车的工作状态包括：速度、档位、刹车、离合、驻车制动、熄火、安全带、车门、转向灯、紧急状态灯等。对于档位的检测要求车辆不管在车辆静止还是运动状态下都能实现所有档位都能检测。
2.	车载主机应采用微型低功耗工控机系统；电源系统应保证不用辅助电瓶且熄火或发动时主机和数据不受影响。能够满足高低温，由于广东炎热的气候特点，车载计算机设备必须满足在工作环境70度以下含70度，可以正常工作，机箱必须具备散热风扇等降温设备及抗震功效。
3.	考试训练车内的车载显示屏，采用高亮度液晶触摸屏，要求计算机软件界面简洁、美观，符合用户的操作习惯，保证在强光线下显示内容清晰可见，显示内容当前分数、扣分原因等，考试项目全程语音提示，包括项目开始准备，项目操作过程中线路指引、训练终止或结束后的返回线路语音提示。语音提示考生训练途中的线路指引，避免与其它考试车辆交汇。
4.	车载设备的安装科学合理，安装更换便捷，结构设计和安装方式能有效确保车载系统的各项性能指标。
5.	对考试用车的改造不破坏车辆基本构造，能保障车辆的安全性能，确保考试安全，安装与布线可靠、规范、美观；
（六）考试扣分项目：
1、 科目二通用评判升级，具体包含37个情形的扣分项目；
	序号
	考试项目
	检测评判项目
	评定结果
	说明

	1 
	通用要求
	不按规定使用安全带
	不合格
	起步后车辆行驶距离超过15 cm至考试结束期间未系或解开安全带

	2 
	
	启动发动机时挡位未置于空挡
	不合格
	——

	3 
	
	起步时未完全关闭车门
	不合格
	起步后车辆行驶距离超过15 cm至考试结束期间未关闭或打开车门

	4 
	
	发动机启动后，不及时松开启动开关c
	每次扣10分
	发动机启动后，2 s内未松开启动开关

	5 
	
	因操作不当造成发动机熄火一次d
	每次扣10分
	——

	6 
	倒车入库
	不按规定路线、顺序行驶
	不合格
	未按GA 1026规定的运行路线行驶

	7 
	
	车身出线
	不合格
	行驶中，车身任意点出库位边线内侧或道路边缘线内侧

	8 
	
	倒库不入
	不合格
	入库停止后，车身任意点出库位控制线外侧

	9 
	
	在倒车前，未将两个前轮触地点均驶过控制线
	不合格
	倒车时，车轮触地点未驶过控制线内侧

	10 
	
	项目完成时间超过210 s
	不合格
	从倒车开始至回到起点线且两个前轮触地点均驶过控制线内侧

	11 
	
	中途停车
	每次扣5分
	进退途中停车时间超过2 s

	12 
	坡道定点停车和起步
	不按考试员指令驾驶
	不合格
	车辆尾部驶过上控制线前未停车

	13 
	
	车辆停止后，汽车前保险杠未定于桩杆线上，且前后超出50 cm
	不合格
	车辆前保险杠驶过上控制线下边缘或未驶过下控制线上边缘

	14 
	
	车辆行驶中车轮轧道路边缘线
	不合格
	——

	15 
	
	车辆停止后，车身距离路边缘线超出50 cm
	不合格
	车辆右侧前轮、后轮位置的车身与道路边缘线内侧的最大距离

	16 
	
	车辆停止后，起步时间超过30 s
	不合格
	从车辆停车开始至向前移动

	17 
	
	起步时车辆后溜距离大于30 cm
	不合格
	停车后累计后溜距离大于30 cm

	18 
	
	车辆停止后，汽车前保险杠未定于桩杆线上，且前后不超出50 cm
	扣10分
	车辆前保险杠位于停车桩杆线与控制线之间

	19 
	
	车辆停止后，车身距离路边缘线超出30 cm，未超出50 cm
	扣10分
	车辆右侧前轮、后轮位置的车身与道路边缘线内侧的最大距离

	20 
	
	停车后，未拉紧驻车制动器
	扣10分
	停车后至起步前，未拉起过驻车制动器

	21 
	
	起步时车辆后溜距离小于或等于30cm
	扣10分
	停车后累计后溜距离10 cm～30 cm

	22 
	侧方停车
	不按规定路线、顺序行驶
	不合格
	未按GA 1026规定的运行路线行驶

	23 
	
	车辆入库停止后，车身出线
	不合格
	车身任意点出后库位边线；入库停车后，车身任意点出库位边线内侧或控制线外侧

	24 
	
	项目完成时间超过90 s
	不合格
	从倒车开始至车辆出库后车尾驶过前库位边线位置

	25 
	
	行驶中车轮触轧车道边缘线
	每次扣10分
	——

	26 
	
	行驶中车身触碰库位边线
	每次扣10分
	行驶中，车身任意点出库位边线内侧

	27 
	
	行驶中车轮触轧库位边线
	每次扣10分
	——

	28 
	
	出库前不使用或错误使用转向灯
	扣10分
	车辆向前移动时未开启左转向灯

	29 
	
	中途停车
	每次扣5分
	进退途中停车时间超过2 s

	30 
	曲线行驶
	不按规定路线、顺序行驶
	不合格
	在项目区域内倒车

	31 
	
	车轮轧道路边缘线
	不合格
	——

	32 
	
	中途停车
	每次扣5分
	行驶中停车时间超过2 s

	33 
	直角转弯
	不按规定路线、顺序行驶
	不合格
	在项目区域内倒车

	34 
	
	车轮轧道路边缘线
	不合格
	——

	35 
	
	转弯前不使用或错误使用转向灯
	扣10分
	车辆前保险杠在附录D图D.11中点1、点2、点3、点6构成区域内，未开启过对应的转向灯

	36 
	
	转弯后不关闭转向灯
	扣10分
	车辆车尾驶出图D.11中点4、点5连线时未关闭转向灯

	37 
	
	中途停车
	每次扣5分
	行驶中停车时间超过2 s



 （七）  模块分类：
通讯中间件：提供标准socket、restful接口交互协议用于流程对接、实时数据对接、以及考试流水对接。
管理平台：基于浏览器模式设计相对与原系统的CS模式设计，具有安装部署升级简单、维护方便和共享性强等特点。
车载评判软件：基于socket、http协议进行考试评判和车辆位置信号传送。 
第三方对接：支持接入第三方系统协议定制。
音视频合成：基于tcp协议的考试信息以及轨迹信号合成。
数据库代理：所以直接访问数据库通过restful接口通讯，避免直接用户名密码暴力连接。

第四部分  报价须知

一、递交报价函（或发送报价函）截止时间及地点：
1.截止时间： 2022 年 7 月 8  日 9 时 30 分；
2.有意向的单位，请于2022年 7 月 15 日 9 时 30 分之前通过江门市采购行业协会网递交报价文件及报价。（有意向的单位请前往“中达通采电子交易平台”，网址：http://zdprocurement.com/进行用户注册登记，注册成功后方可递交报价文件及报价，在登记过程中如有疑问，请致电平台操作咨询单位“中达通采电子交易平台”联系人）
[bookmark: _Hlk44684129]二、报价要求
1.报价包括但不限于：货物的全部价款、辅材、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、检测、包装等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用；报价超过本次采购最高投标限价的为无效报价。
2.响应人只允许有一个方案，一次性书面报价。多方案、多报价的将不被接受。
3.报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。若报价表单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，视为无效报价。
4. 响应人的响应文件请采用原件（盖公章后）的扫描件上传，并在合同签订前将响应文件原件提交邀请方“江门市蓬江区融顺机动车驾驶人培训有限公司”。
5.报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。若报价表单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，视为无效报价。
6.响应人如对本询价函报价，即表示认可上述要求，且不可撤回。否则，该响应人将被记入不诚信供应商名单，在今后一年内不得参与我单位组织的任何采购活动。
7.响应人的响应文件将作为合同的组成部分。
三、成交原则
在符合采购需求、质量和服务的前提下，询价小组确定最低投标报价的响应人作为成交供应商；若出现两家或两家以上投标报价最低且相等时，则由询价小组现场以抽签的方式确定成交供应商。响应人投标报价和承诺一经询价小组认可，即为成交的合同价。
4、 [bookmark: _Hlt503877239]成交服务费
（一）成交供应商应在成交结果公告确定成交后三（3）个工作日向登录“中达通采交易平台”交纳成交服务费。
（二）收费标准按中标标的成交金额的1%收取（不足300元的按300元收取）。
5、 合同的授予
（一）成交通知
成交供应商在平台缴纳成交服务费后，由平台签发《成交通知书》。
《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。
（二）签订合同
1.成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十（30）个日历日内，应与采购人签订合同。
2.、询价文件、成交供应商的响应文件及澄清、说明或者更正文件等，均为签订合同的依据。


第五部分 合同范本（参考）

合同主要条款
（参考）

甲方（采购人）：                               
乙方（成交供应商）：                           
根据《中华人民共和国民法典》及车载训练设备采购项目的询价函、成交供应商的报价函等，甲、乙双方经一致，签订如下合同条款，并共同遵守。
一、货物名称、规格型号、技术要求、数量及金额
本合同所列货物首先须满足询价函“货物需求及技术要求”要求，其次与成交供应商的报价函一致。
合同价（大写）         （￥：    元），包括但不限于：货物的全部价款、辅材、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、检测、包装等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。
二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，询价函另有要求的从其约定。
三、供货、安装及调试期：自合同签订之日起30个日历日。
四、质保期限：一年。
五、质量要求：符合国家或行业标准。
六、供货地点：采购人指定地点。
七、验收及检测：成交供应商提供的货物必须是全新、合格产品，完全符合国家规定的质量标准或行业的标准。
八、付款方式：见询价须知“付款方式”。
十、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值的 5 ％的违约金；
2.甲方无正当理由逾期付货款的，甲方向乙方每日偿付 1 ‰的违约金；
3.乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总值  5  ％的违约金；
4.乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总值的  1  ‰的违约金。
十一、解决合同纠纷方式
双方可以通过和解或者调解解决合同争议。有一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。双方没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向江门市人民法院起诉。
十二、本合同组成及解释先后顺序：
1.成交通知书；
2.询价函；
3.本合同文本；
4.成交供应商的报价函；
5.其他补充约定事项。
十三、本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章即生效。
十四、本合同一式六份，甲、乙双方各二份，合同备案部门各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                        乙方：（公章） 
  法定代表人                           法定代表人 
或授权委托人：                       或授权委托人：
（签字）                        （签字）
日期：    年    月    日             日期：     年     月     日



[bookmark: _Toc454701406][bookmark: _Toc458262639][bookmark: _Toc486671573][bookmark: _Toc476976201][bookmark: _Toc467236769][bookmark: _Toc7900]第六部分  响应文件格
[bookmark: _Toc88658844]
一、报价一览表

报价一览表
采购编号：	报价单位：人民币
	供应商名称
	项目总报价
	备注

	
	（小写金额）
	

	
	（大写金额）
	




注：1.报价应为该项目总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。
2.供应商对该项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
3.供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。



响应人代表签字及盖公章：                     
二、承诺函

承诺函

江门市蓬江区融顺机动车驾驶人培训有限公司：

我公司完全理解本项目询价文件内容，并完全响应本项目询价文件所有条款。
若成为推荐供应商后，我公司无故不签订合同的或拖延不签的，愿意接受贵单位的处罚。


法定代表人（或其授权人）签字及盖公章：           

日期：              
 





3、其他文件
（1）企业营业执照副本、税务登记证副本及组织机构代码证副本（或五证合一副本，复印件盖公章）
（2）法人/负责人身份证复印件（盖公章），如不是法人/负责人，需填写《授权委托书》（盖公章），并提供委托人的身份证复印件（盖公章）。
（3）项目报价明细清单
（4）项目实施方案
（5）响应人认为需要提交的其他文件




