2022年度江门市蓬江区新冠肺炎核酸检测采样点VR拍摄服务项目采购需求
项目名称
2022年度江门市蓬江区新冠肺炎核酸检测采样点VR拍摄服务项目
服务内容及时间
[bookmark: _GoBack]（一）服务内容：对江门市内蓬江区的白沙、环市、潮连等99个指定的核酸采集点进行采集，建设起相对应的VR大场景等内容。
（二）服务时间：从合同签订起至项目验收，验收后免费维保一年。
供应商资格要求
（一）依法设立，能独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有提供服务所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）本项目不接受联合体投标。
工作目标
为做好新冠病毒核酸样本采集点感控管理，杜绝疾病传播，根据相关要求，对江门市蓬江区白沙、环市、潮连等99个核酸采集点进行实景三维空间数据采集，建设起精准还原的VR大场景，实现江门市蓬江区全方面信息化的疫情防控一张图。
工作内容
2022年度江门市蓬江区新冠肺炎核酸检测采样点VR拍摄服务项目主要分为以下部分内容：对于蓬江区指定的核酸采集地点实景三维空间采集服务，进行三维建模，构建起VR大场景展示，以及在必要时进行数据对接和上传。
实景三维空间采集建模服务
提供在江门市蓬江区的白沙，环市，潮连，棠下，荷塘，杜阮六个社区内的99个核酸采集点进行场景的实景三维空间数据采集服务，实施必要的实地三维数据拍摄并建模。
图像数据线上展示
为通过数字化手段助力政府精准化抗击疫情，提供核酸采集点的最终成像，并支持投放在线上，面向后台管理人员，相关业务部门，主要前端用户等进行展示，包括PC端，移动端等不同终端。
并提供基础后台编辑功能，支持对三维图像中的点位进行名称标注。
其他工作内容
此外，支持对数据成果提供必要的的上传对接和打包传输，以利于后续数据的衍生应用和业务拓展。后续如有需要，需与区大数据平台做好数据对接工作。
服务要求
采集设备要求
基于国家疫情动态数据的保密和保护原则，防止疫情情况的关键信息外泄，要求采取国产自研的实景三维空间数据采集设备对项目场景进行采集，并确保设备技术的自主独立性。
三维场景采集建模参数要求
对于项目指定范围内核酸筛查采样点的三维场景进行采集，三维场景数据的采集和建模参数标准要求如下：

表 1 三维场景采集和建模标准
	序号
	采集方向
	分项
	参数标准

	1
	三维空间场景数据采集标准
	整体要求
	能够自动生成数字3D空间，实时计算距离尺寸，数据支持3D场景的实景漫游效果

	2
	
	图像分辨率
	分辨率：5472 x3648 ；16K （16384 x8192） （全景图）

	3
	三维空间场景色彩与纹理采集标准
	纹理分辨率
	≥4096×4096及以上（单张图片）
≥8192×4096及以上（拼合后全景图片）

	4
	
	纹理拼接
	无明显接缝

	5
	
	拼合后的形态误差
	≤0.1mm

	6
	
	纹理贴图尺寸误差
	≤0.05mm

	7
	
	色彩还原
	还原自然光照条件下物体表面色彩

	8
	
	光线
	在平行光环境下的正交拍摄

	9
	
	噪音点控制
	＜10%

	10
	
	标准色温
	5400K

	11
	
	模型精度/采集精度误差
	≦5cm



图像数据展示要求
表 2 图像数据展示标准
	12
	数据成果展示
	数据大小
	迷你模型（100%场景真实模型）数据≦5MB，在保存场景的重要细节的同时可压缩数据，数据可用于在互联网上的展示。数据采用流式媒体的技术加载，保证体验流畅。

	13
	
	数据存储
	所有生成的场景数据均可上传至云端进行永久储存。

	14
	
	数据加密
	在保存场景的重要细节的同时压缩数据，数据用于在互联网上的展示。数据采用流式媒体的技术加载，不影响观看流畅程度。用于保护三维数据，对数据加密，普通用户只能在浏览器端观看，不能解析数据。

	15
	
	数据格式
	100%场景真实模型支持obj，FBX通用格式；



后台编辑功能要求
要求在数据图像采集后，提供初步的后台编辑功能，支持对三维图像成果里的位置进行名称标注，以显示该场景的位置和环境分布。
项目工作范围
在江门市蓬江区的白沙，环市，潮连，棠下，荷塘，杜阮六个社区内的核酸采集点进行数据采集，具体实施范围如下：

表 3 项目实施范围一览表
	序号
	所属社区
	采样点（共99个）

	
	白沙 汇总
	

	1
	白沙
	甘化文化广场采样点

	2
	白沙
	粤海集团采样点

	3
	白沙
	良化西文体广场采样点

	4
	白沙
	良化南社区公园采样点

	5
	白沙
	良化北广场采样点

	6
	白沙
	东湖公园北门采样点

	7
	白沙
	东湖广场采样点

	8
	白沙
	蓬江区文化馆采样点

	9
	白沙
	美景广场采样点

	10
	白沙
	文化城采样点

	11
	白沙
	东华名岸采样点

	12
	白沙
	青年广场采样点

	13
	白沙
	丰乐社区篮球场采样点

	14
	白沙
	胜坚紫悦采样点

	15
	白沙
	幸福社区公园采样点

	16
	白沙
	海逸峰璟售楼部采样点

	17
	白沙
	农林社区
公园采样点

	18
	白沙
	世纪城采样点

	19
	白沙
	华园社区公园采样点

	20
	白沙
	何氏宗祠采样点

	21
	白沙
	长安里81号驾校采样点

	22
	白沙
	三角塘公园采样点

	23
	白沙
	永盛社区公园采样点

	24
	白沙
	兴盛公园采样点

	
	环市 汇总
	

	25
	环市
	天龙文体广场采样点

	26
	环市
	好景文体广场采样点

	27
	环市
	东风社区门口广场采样点

	28
	环市
	定益广场地面停车场采样点

	29
	环市
	万科广场采样点

	30
	环市
	茅龙书苑采样点

	31
	环市
	元宝山公园采样点

	32
	环市
	丽苑篮球场采样点

	33
	环市
	双龙篮球场采样点

	34
	环市
	江门义乌小商品路面停车场采样点

	35
	环市
	骏景湾豪庭采样点

	36
	环市
	华侨广场采样点

	37
	环市
	育德社区文体广场采样点

	38
	环市
	大长江采样点

	39
	环市
	中邦广场采样点

	40
	环市
	群星公园采样点

	41
	环市
	上城骏园小区采样点

	42
	环市
	丰乐公园采样点

	43
	环市
	篁庄活动中心+经联社停车场

	44
	环市
	越秀地产天悦星院商铺路面停车场采样点

	45
	环市
	华茵桂语采样点

	46
	环市
	五邑大学操场采样点

	
	潮连 汇总
	

	47
	潮连
	潮连街文体广场采集点

	48
	潮连
	塘边三坊文体小广场采集点

	49
	潮连
	坦边市场停车场采集点

	50
	潮连
	潮连工业园（科技产业园）采集点

	51
	潮连
	职业技术学院回形楼采集点

	
	棠下 汇总
	

	52
	棠下
	滨江采集点（保利中悦花园北门）

	53
	棠下
	新昌采集点

	54
	棠下
	天乡采样点

	55
	棠下
	五洞采样点

	56
	棠下
	虎岭采样点

	57
	棠下
	德信（周郡）采集点

	58
	棠下
	大林采集点

	59
	棠下
	沙富采样点

	60
	棠下
	三堡采样点

	61
	棠下
	罗江采样点

	62
	棠下
	莲塘采样点

	63
	棠下
	石头采样点

	64
	棠下
	河山采集点

	65
	棠下
	桐井采集点

	66
	棠下
	横江采集点

	67
	棠下
	棠下镇陈垣广场采集点

	
	荷塘 汇总
	

	68
	荷塘
	荷塘镇中心广场采样点

	69
	荷塘
	篁湾周源李公祠

	70
	荷塘
	禾冈竹苑球场采样点

	71
	荷塘
	康溪体育馆采样点

	72
	荷塘
	高村洪圣公园球场

	73
	荷塘
	荷塘中嘉二期广场采样点

	74
	荷塘
	塔岗市场

	75
	荷塘
	为民闲步村文体中心采样点

	76
	荷塘
	南村篮球场

	
	杜阮 汇总
	

	77
	杜阮
	杜阮村篮球场

	78
	杜阮
	中心社区戴爱莲文化广场

	79
	杜阮
	杜臂村篮球场

	80
	杜阮
	上巷村广场

	81
	杜阮
	松园村篮球场

	82
	杜阮
	北芦村篮球场

	83
	杜阮
	南芦村篮球场

	84
	杜阮
	长乔村篮球场

	85
	杜阮
	瑶村社区篮球场

	86
	杜阮
	中和村篮球场

	87
	杜阮
	龙溪村篮球场

	88
	杜阮
	亭园村篮球场

	89
	杜阮
	双楼村篮球场

	90
	杜阮
	井根村委会侧停车场

	91
	杜阮
	子绵村篮球场

	92
	杜阮
	松岭村篮球场

	93
	杜阮
	龙眠村篮球场

	94
	杜阮
	龙安村篮球场

	95
	杜阮
	龙榜村篮球场

	96
	杜阮
	木朗村尹氏宗祠前空地

	97
	杜阮
	贯溪村华鸿物流

	98
	杜阮
	新河社区公园

	99
	杜阮
	金朗社区村篮球场



保密条款
供应商须承诺严格遵守国家关于保密（包括私隐）方面的所有法律法规，对涉及蓬江区政府机关的数据及资料保密，加强对相关人员的信息安全及保密宣传、培训及管理，对已知的数据、资料保密。
付款方法
（一）采购内容（明细）：依托市的一张图防疫应急指挥和处置信息系统，利用科技手段对我区99个核酸采样点实施现场三维建模形成VR场景。
（二）预算金额：委托方以项目打包的方式向供应商购买服务，本次项目的服务为¥300，000元，大写：人民币叁拾万元整,。
（三）付款方式：合同签订后，委托方于首期支付合同总价的50%，即15万元，大写：拾伍万元整；项目成果验收合格后，支付剩余的50%款项，及15万元，大写：拾伍万元整。委托方已经办理财政经费支付申请，因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，委托方不承担责任，供应商不得以此为由迟延履行或不履行义务，委托方应供应商要求可作出相应说明。
报价上传资料要求
为保证服务质量，报价时需同时上传能证明报价人技术水平和服务水平的相关资料，体现公司综合实力水平；供应商提交的报价资料应由下列部分构成：
（一）供应商资格承诺函（根据供应商资格要求自行拟定格式）；
（二）企业相关资质证书；
（三）专业技术人员力量；
（四）技术方案；
（五）售后服务承诺。
违约责任
供应商存在以下违约行为则终止协议，赔付委托方全部项目支付资金：
1　 不接受委托方的必要监管；
2　 长期没有向委托方汇报工作情况，造成重大项目失误及损失；
3　 服务质量经审阅后不合格；
4　 工作成果经检查后不合格。
确定供应商
（一）本项目综合考虑供应商技术条件和服务质量的符合性优先选择确定为供应商。
（二）如供应商达不到响应承诺，故意隐瞒或不反映发现问题，拖延或不予解决的，采购人有权终止合同。
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