江门市蓬江区上网行为管理器设备
采购需求

1、 项目概述：
项目名称和预算
[bookmark: _GoBack]项目名称：江门市蓬江区上网行为管理器设备采购项目
预算金额：人民币315,000.00元（叁拾壹万伍仟元整）。
内容及包组情况（技术规格、参数及要求）
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	项目内容
	服务期

	1
	上网行为管理器
	江门市蓬江区上网行为管理器设备采购项目
	1台
	详见用户需求
	叁年保修，以签订的合同约定条款执行。


2、 供应商资格要求
0. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1) 具有独立承担民事责任的能力：有效期内的工商营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)、组织机构代码证及税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照复印件）。
2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标截止日前6个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】；投标截止日前6个月内任意一个月社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件复印件，或合法有效的社保部门（或税务部门）网站的电子证明打印件【内容应包含单位名称、参保（或缴费）信息、电子印章和日期等】。
3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2020年年度财务报表或投标截止日前6个月内任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】。
4) 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。
6) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。
0. 本项目特定的资格要求：无。


3、 用户需求
0. 技术要求
1) 设备参数要求：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	上网行为管理器
	1、规格≥2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥64G SSD+960G SSD，电源≥双电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。
2、网络层吞吐量（大包）：15Gb，应用层吞吐量≥3.6Gb，带宽性能≥2Gbps，IPSEC VPN加密性能（最高性能）≥600Mb，支持用户数≥20000，包转发率≥300Kpps，每秒新建连接数≥30000，最大并发连接数≥1400000。
3、支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；旁路支持主主、主备模式部署。
4、多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等。
5、▲支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议。（提供产品界面截图）
6、支持解密排障，自动检测解密审计不成功原因。
7、支持自动注销指定时间内无流量的已认证用户。（提供产品界面截图）
8、▲设备必须支持能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别。（提供产品界面截图）
9、支持以图表方式显示移动终端接入趋势。
10、▲识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面。（必须提供自主知识产权证明） 
11、▲对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略，必须支持超过200种主流网络会议/办公OA/教育等学习应用。（提供产品界面截图）
12、必须支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能。
13、▲支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行关键字过滤。（提供产品界面截图）
14、▲不允许使用外部HTTP代理，不允许使用外部Sock4/5代理，不允许在HTTP,SSL一些的标准端口上使用其他协议。（比如在80端口上传输非HTTP协议数据，在443端口上传输非HTTPS协议数据等）（提供产品界面截图）
15、▲必须支持将多条外网线路虚拟映射到设备上，实现对多线路的分别流控。（提供产品界面截图）
16、▲优先使用优先级高的线路，支持按运营商、剩余带宽、带宽比例、平均分配等多种链路负载方式；支持使用VPN做专线备份；支持链路故障检测。（提供产品界面截图）
17、▲支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义。（提供产品界面截图）
18、支持限制指定用户最大并发连接数。
19、▲支持用户可以自定义产生根证书，导入包含秘钥的根证书。（提供产品界面截图）
20、国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书。（国家级）
	1台

	备注：带“▲”的技术参数必须全部满足。


2) 其他要求：为保证产品质量、供货渠道的合法性和完善的售后服务，供应商承诺：在中标后5个日历日内需提供设备的参数确认、原厂供货及售后服务证明文件原件（证明文件的原件由原厂盖章）。
0. 商务要求
1) 供应商所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标（进口产品是指通过中国海关验放进入中国境内而且产自境外的产品）。
2) 供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所投报的产品有强制性规定或要求的，供应商所投报的产品应当符合相应规定或要求。
3) 供应商所投报的软件需为正版软件。
4) 供应商所投报的产品必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和厂商。
5) 供应商应当按照采购人的要求及其他技术等要求对系统（软、硬件）进行安装和调试。
6) 设备到货时供应商应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等资料供采购人核查。设备、材料进场必须先经采购人验收通过后才能开始施工。
7) 优先供应商（非江门地区内注册的）在江门地区内设有固定的运维及售后服务机构（必须提供相关证明材料），不接受委托第三方提供运维及售后服务。
8) 供应商须有能力提供完善的售后服务（包括参与本次采购项目的建设及后期维护的技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。供应商负责免费现场培训采购人的操作人员，直至相关的操作人员掌握操作技术为止。
9) 售后服务：
（1）自验收合格之日起计算，所投报的硬件和软件产品提供至少3年的免费保修期，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，供应商需提供上门服务。供应商需提供终身售后服务。
（2）产品发生故障后，供应商自接到报障时起算，1小时内响应，若远程维护无法解决，4小时内到达现场，8小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，供应商应在随后24小时内提供不低于故障产品规格、型号和档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。
（3）供应商须负责免费培训采购人的使用人员，直至相关的使用人员完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。
（4）每个季度对设备进行检测，确认设备工作正常，巡检时要对终端进行除尘、软件升级、规则库升级等。
10) 投标报价应为人民币含税全包价，包括产品的供应、运输、装卸、安装调试、培训及验收费等一切费用。
11) 交货期：合同签订生效后15个日历日内完成交货、安装调试及验收。
12) 安装调试：
(1) 供应商负责将原使用设备上的所有数据无缝迁移至本项目采购设备上，包括但不限于如策略、用户账户、登录密钥等；鉴于区政府网络安全保障的连续性重要性，割接时间要控制在两小时内，实施前须提交详细割接实施及保障方案，内容包括但不限于：现状情况、准备情况、人员安排、割接流程、割接时间及计划（正常工作日内禁止割接）、业务验证、风险评估、回退及值守应急处理。
(2) 供应商须安排原厂工程师负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间完成交货、安装、调试和验收。在设备的安装、调试、试运行期间，供应商应负责安装调试人员的一切费用。
(3)设备安装及割接完成后，供应商须提供不小于1名工程师在现场值守30个工作日，提供设备运行监测、故障及应急处理、系统分析及优化等保障服务工作，并做好相关记录。
13) 验收
（1）验收标准：以国家标准、采购文件、投标文件和所签采购合同的相关条款为标准；
（2）验收合格后由中标供应商和采购人双方共同签字确认。
14) 结算方式
付款方式：分期付款
第一期款：采购合同签订并生效之日起的15日内由采购人支付10万元给中标供应商；
第二期款：在货物运抵交货地点，完成安装和调试并经双方验收合格之日后2023年内支付剩余款项。
15) 其他
（1）供应商不得将本项目中的内容拆散来投标。
（2）上述要求的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人对供应商进行比较。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人的要求，满足采购人的使用要求。

4、 选定原则与中标方法
0. 按能够最大限度地满足采购需求文件中规定的各项综合标准的原则选定。
0. 本次以采购需求文件中规定的条件为原则，最低报价不作为选定中标的唯一依据。
